**医疗设备采购院内比价公告**

    柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| 1 | 封口机 | 1 | 台 | 1、彩色触摸液晶屏显示控制，图形化操作界面，内置时钟和日历可以设置并具有自动储存功能；  2、微电脑智能温度控制，温度偏差小于1%，工作温度60-220℃任意设置，预设4种常用温度；  3、高速升温设计，室温-180℃升温小于40秒；  4、辅助降温设计，设计有与温度设置联动的排风降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间；  5、采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应不同厚度的纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要；  6、平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。  7、自动节能待机功能，待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗；  8、封口速度10±0.5m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测  9、封纹宽度＞12mm;封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；  10、封口留边0-35mm可调；  11、外壳材料：碳钢喷塑  12、可打印汉字/符号/英文/数字  封口性能测试模式，该模式下进行测试，可打印灭菌时间、温度、速度、15、压力等影响封口效果的参数，便于检查与存档；  13、封口历史数据查询功能，USB数据导出功能；  14、可打印消毒日期，失效日期、灭菌批次、操作人员、锅次锅号、物品名称和自定义内容（CE、设备编号、封口序号）等内容，打印起始边距可调，自动日历，字体可选，字距可调；打印内容可旋转180°；可预设60项物品名称等打印内容  15、可实现单/双行打印，切换单行或双行打印，打印功能一键关闭或只关闭某一项打印内容功能  16、可通过系统设置调整为单行打印，可单独调整某条打印内容为第一行显示或第二行显示 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2024年7月26日至2024年7月26日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。

四、截止时间：2024年7月26日17:00时。

五、联系方式：联系人：柳州市妇幼保健院医学装备科

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号柳州市妇幼保健院柳东院区8号楼6层

电话：0772-2131236/19978260890

邮箱：[lzfysbk@126.com](mailto:邮箱lzfyzb@163.com)

柳州市妇幼保健院医学装备科

2024年7月26日