**柳州市妇幼保健院维修采购项目院内比价公告**

  柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| 1 | 安装空气终端和管路 | 1 | 项 | 产房第1、2、3分娩室加装中心空气终端和管路。 |
| 2 | 急救铃系统维修 | 1 | 项 | 产房急救铃系统功率放大器故障，需要更换功率放大器。 |
| 3 | 膨宫管垫片 | 30 | 只 | 麻醉科杭州精锐膨宫仪专用膨宫管垫片老化损坏，需要更换。 |
| 4 | 心电图机维修 | 1 | 项 | 一台迈瑞心电图机维修，需要更换心电图机底壳组件FRU。 |
| 5 | 压力表、安全阀 | 1 | 项 | 两台山东新华脉动灭菌器需要配置专用0-1.6MP压力表6只、A17W-16P安全阀4只。 |
| 6 | 宫颈治疗仪维修 | 1 | 只 | 一台重庆海吉星治疗仪维修，需要更换宫颈治疗头一只。 |
| 7 | 不锈钢负压蘑菇治疗头 | 1 | 批 | 需要定制不锈钢负压蘑菇治疗头，规格数量：直径15mm 150只、直径10mm 20只。 |
| 8 | 指脉氧探头 | 10 | 根 | 适用于杰纳瑞G3L监护仪，适用于新生儿。 |
| 9 | 电动门维修 | 1 | 项 | 一台欧尼克电动门开关门卡顿，检查为门走轨变形、门控制电源故障，需要更换门控制电源，并且调整门走轨。 |
| 10 | 安装呼叫铃系统 | 11 | 套 | 儿科一区需要在6个阳台加装山东亚华呼叫铃6套，走廊加装山东亚华呼叫铃5套。 |
| 11 | 高压锅不锈钢托盘 | 2 | 个 | 一台压力消毒锅需要配置不锈钢托盘2个，尺寸1：83cm\*52cm\*5cm， 尺寸2：83cm\*31cm\*5cm。 |
| 12 | 双金属温度计、压力表、安全阀 | 1 | 批 | 压力消毒锅需要配置0-150度双金属温度计5只，0-0.8MP压力表4只，0-1.6MP压力表3只，A27W安全阀2只，A28H安全阀3只。 |
| 13 | 宫腔镜镜头保护套 | 5 | 只 | 适用于史托斯STORZ宫腔镜镜头。 |
| 14 | 手术无影灯泡 | 10 | 只 | 适用于德国ALM手术无影灯：带翅膀手术无影灯泡5只；适用于马丁、芬兰手术无影灯：无影灯泡5只。 |
| 15 | 监护仪维修 | 1 | 批 | 3台科曼C50监护仪不能测血压，需要更换血压板。同时对院方科曼C50监护仪进行全面检修。 |
| 16 | 三通接头，连接管 | 2 | 套 | 维修2台菲萍高频呼吸机，需更换三通接头2个，硅胶连接管2根（长度23cm）。 |
| 17 | 监护仪维修 | 2 | 只 | 2台MAmisoSET监护仪电池老化，需要更换2只专用充电电池。 |
| 18 | 鼻塞 | 10 | 只 | 适用马丁无创呼吸机，规格：M码。 |
| 19 | 新生儿专用血压袖带 | 40 | 个 | 适用于科曼C60监护仪，一次性使用血压袖带2号20个、3号10个，重复性使用血压袖带3号10个。 |
| 20 | 电动门门禁系统维修 | 1 | 项 | 电动门开门故障，检查为门禁系统主板烧坏，需要更换门禁系统主板。 |
| 21 | 纯水机维修 | 2 | 套 | 2台上海力申纯水机维修，需要更换保安过滤器2只和紫外线消毒灯2只。 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年1月14日至2025年1月15日8:30-12:00，13：30-17:00通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。

四、截止时间：2025年1月15日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：广西柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：0772-2205088/19978260890

邮箱：GFELZYYCGZX@126.com

 采购中心

 2025年1月14日